3. pielikums

iepirkuma **„**Krēslu un pakaramo iegāde Ludzas kultūras namam” Nr.LNP 2016/40 instrukcijai

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS**

**iepirkumam**

**„Krēslu un pakaramo iegāde Ludzas kultūras namam”*,***

**ID Nr. LNP 2016/40**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prasības | Piedāvājums |
| 1. | **Skatītāju zāles krēsls ar polsterētu sēdi un atzveltni, savietojams rindā** |
| 1.1 | Skaits | 400 |  |
| 1.2. | Krēsla izmēri | Kopējais krēsla augstums- 880 mm;Kopējais krēsla dziļums- 552 mm Kopējais krēsla platums- 600 mmSēdes augstums no zemes- 450 mmSēdes platums- 460 mmSēdes dziļums- 460 mmRoku balstu augstums-200 mm |  |
| 1.3. | Kājas, rāmis | Rāmis: priekšējās kājas - ovālas formas metāla 30 x 15 mm, sienu biezums 1.5 mm, aizmugurējās kājas 16 mm diametrā, sienu biezums 2.0 mm;aizmugurējās kājas savienotas sānos pa diagonāli ar priekšējām kājām, hromētas.Priekšējās kājas pāriet roku balstos. Liektas formas koka roku balsta uzlikas uz metāla rāmja, toni saskaņot ar pasūtītāju. |  |
| 1.4. | Īpašas prasības konstrukcijai | Krēsla konstrukcija pieļauj sakraušanu līdz 4 vienu virs otra, un savietojamība rindā. Krēsla kāju galos grīdu aizsargājošas uzlikas |  |
| 1.5. | Polsterējuma materiāls, audums | Polsterējums- putu poliuretāns ar blīvumu-25 kg/m3, sēde un atzveltne- 40 mm, aizmugurē- 10 mm.Audums- 50 000 Martindale ciklu, 100 % poliesters, blīvums 260 g/m2, ugunsdrošības standarts EN 1021 1&2, BS 7176: zema bīstamība, BS 476: 1. Klase; ES Ecolabel sertifikāts |  |
| 1.6. | Krāsas | Toņi no gammas spektra “baklažāns – tumši pelēks – tumši zils”, saskaņot ar pasūtītāju |  |
| 1.7. | Sertifikāti | Jāiesniedz sertifikāts, kas apliecina produkta atbilstību EN 1022; EN 16139; EN 1728 |  |
| 1.8. | Garantijas termiņš | Ne īsāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no piegādes dienas |  |
| 1.9. |  | Iesniegt krēsla paraugu |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 2. | **Garderobes pakaramais divpusējs** |
| 2.1 | Skaits  | 14  |  |
| 2.2. | G-1 | Divpusējs metāla garderobes pakaramais, ar sēdekli, stiprināms pie grīdas, metāla karkass, 26 dubultāķi (13 no katras puses), restes apaviem, ar numuriņiem.Prasības numuriņam: Numuriņi izgatavoti no plastikāta ar lāzera gravēšanas tehnoloģiju, krāsa Black /cipars Silver [Laser Max].Numuriņu izmērs 50 x 60 x biezums 1,5 mm, izgriezums saskaņots ar āķa izmēru. Etiķetes izgatavotas no plastikāta 0.5 mm biezumā, ar lāzera gravēšanas tehnoloģiju, krāsa Black /cipars Silver [Laser Max], saskaņot ar pasūtītāju.Sēdeklis no 16 mm lamināta ar 2mm ABS maliņu, apdares tonis- saskaņojot ar pasūtītāju.Metāla karkass: metāla kvadrātveida caurule 30 x 30 x 2,5 mm. Metāla toņa gamma - grafīta krāsa- pelēks antracīts, saskaņot ar pasūtītāju.Pakaramā fasādes pusē vertikāls vairogs no LKSP 16 mm, ar 2 mm ABS maliņu.Pakaramo uzstādīšana jāiekļauj cenā. |  |
| 3. | **Garderobes**  | **pakaramais divpusējs** |  |
|   | Skaits | 2 |  |
|  | G-2 | Vienpusējs metāla drēbju pakaramais, stiprināms pie sienas, metāla karkass, 13 dubultāki, restes apaviem, ar numuriņiem, kuru veids un dizains jāsaskaņo ar pasūtītāju.Metāla karkass- metāla kvadrātveida caurule 30 x 30 x2,5 mm.Pakaramā fasādes pusē vertikāls vairogs no LKSP 16 mm, ar 2 mm ABS maliņu.Pakaramo uzstādīšana jāiekļauj cenā.  |  |

Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar tehnisko specifikāciju, aizpildot prasītās ailes.

Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno krēslu drošības sertifikāts vai tā kopija.

 Garantijas laikā radušos bojājumu, kā arī nekvalitatīvas detaļas maiņai novēršanas laikam jābūt ne ilgākam kā 5 (piecas) darba dienas.

 Z.v.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

 4.pielikums

iepirkuma “Krēslu un pakaramo iegāde

Ludzas kultūras namam” Nr.LNP 2016/40”

instrukcijai

**Iepirkumam „Krēslu un pakaramo iegāde Ludzas kultūras namam”*,***

**ID Nr. LNP 2016/40**

**INFORMĀCIJA**

**PAR PRETENDENTA PIEREDZI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Objektanosaukums(veikto darbu īss apraksts) | Līguma cena, EUR bez PVN  | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms %) | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks(gads, mēnesis) | Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

5.pielikums

iepirkuma „Krēslu un pakaramo iegāde

Ludzas kultūras namam” Nr.LNP 2016/40”

instrukcijai

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkumam „Krēslu un pakaramo iegāde Ludzas kultūras namam”*,***

**ID Nr. LNP 2016/40**

2016. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mēs, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)

piedāvājam izpildīt pasūtījumu, **krēslu un pakaramo iegāde Ludzas tautas nama vajadzībām**.

 Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Atbilstoši Iepirkuma Instrukcijai mēs piedāvājam veikt **krēslu un pakaramo iegāde Ludzas tautas namam**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena EUR (bez PVN) | Summa EUR bez PVN par visu apjomu |
|  1. | Skatītāju zāles krēsli | 400 |  |  |
| 2. | Garderobes pakaramais divpusējs | 14 |  |  |
| 3. | Garderobes pakaramais vienpusējs | 2 |  |  |
|  | **Kopā bez PVN** |  |
|  | **PVN (21%)** |  |
|  | **Kopā ar PVN** |  |

**Izpildes termiņš no piegādes līguma noslēgšanas dienas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Apliecinām, ka:**

1. Esam informēti, ka līgumcena visa līguma darbības laikā paliek nemainīga !!!
2. Cenā ir iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar preču piegādi un uzstādīšanu.

 Z.v.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums