**ATBILDE UZ JAUTĀJUMU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pretendenta jautājums** | **Atbilde** |
| **02.05.2017.** |
| 1. | Vai iepirkumā dotie kvadratūras apjomi ir atbilstoši projektam? * 300 mm zemes kārtas noņemšana un izvešana – 100m² platībā.
* 250 mm šķembu (frakcija 0-45mm) kārtas uzbēršana, izlīdzināšana un blietēšana – 180m² platībā.
* 50 mm izlīdzinošās kārtas (sijāta skalota grants, frakcija 0-5mm) uzbēršana, līdzināšana un blietēšana – 180m² platībā ?
*
 | Tehniskajā specifikācijā norādīti gumijas seguma ieklāšanas apjomi: 1.daļai 110m² platībā; 2.daļai 200m² platībā.Daudzums ir minēts 9.pielikumā “Tehniskais piedāvājums”: 1.daļai 110m² platībā; 2.daļai 200m² platībā.Daudzums ir minēts 10.pielikumā ”Finanšu piedāvājums”: 1.daļai 110m² platībā; 2.daļai 200m² platībā.Gumijas ieklāšanas darbi jāveic:**1.daļai 110m² platībā:**300 mm zemes kārtas noņemšana un izvešana – 110m² platībā.250 mm šķembu (frakcija 0-45mm) kārtas uzbēršana, izlīdzināšana un blietēšana – 110m² platībā.50 mm izlīdzinošās kārtas (sijāta skalota grants, frakcija 0-5mm) uzbēršana, līdzināšana un blietēšana – 110m² platībā **2.daļai 200m² platībā:**300 mm zemes kārtas noņemšana un izvešana – 200m² platībā.250 mm šķembu (frakcija 0-45mm) kārtas uzbēršana, izlīdzināšana un blietēšana – 200m² platībā.50 mm izlīdzinošās kārtas (sijāta skalota grants, frakcija 0-5mm) uzbēršana, līdzināšana un blietēšana – 200m² platībā.  |