**ATBILDE UZ JAUTĀJUMU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pretendenta jautājums** | **Atbilde** |
| **02.05.2017.** | | |
| 1. | Vai iepirkumā dotie kvadratūras apjomi ir atbilstoši projektam?   * 300 mm zemes kārtas noņemšana un izvešana – 100m² platībā. * 250 mm šķembu (frakcija 0-45mm) kārtas uzbēršana, izlīdzināšana un blietēšana – 180m² platībā. * 50 mm izlīdzinošās kārtas (sijāta skalota grants, frakcija 0-5mm) uzbēršana, līdzināšana un blietēšana – 180m² platībā ? | Tehniskajā specifikācijā norādīti gumijas seguma ieklāšanas apjomi:  1.daļai 110m² platībā;  2.daļai 200m² platībā.  Daudzums ir minēts 9.pielikumā “Tehniskais piedāvājums”:  1.daļai 110m² platībā;  2.daļai 200m² platībā.  Daudzums ir minēts 10.pielikumā ”Finanšu piedāvājums”:  1.daļai 110m² platībā;  2.daļai 200m² platībā.  Gumijas ieklāšanas darbi jāveic:  **1.daļai 110m² platībā:**  300 mm zemes kārtas noņemšana un izvešana – 110m² platībā.  250 mm šķembu (frakcija 0-45mm) kārtas uzbēršana, izlīdzināšana un blietēšana – 110m² platībā.  50 mm izlīdzinošās kārtas (sijāta skalota grants, frakcija 0-5mm) uzbēršana, līdzināšana un blietēšana – 110m² platībā  **2.daļai 200m² platībā:**  300 mm zemes kārtas noņemšana un izvešana – 200m² platībā.  250 mm šķembu (frakcija 0-45mm) kārtas uzbēršana, izlīdzināšana un blietēšana – 200m² platībā.  50 mm izlīdzinošās kārtas (sijāta skalota grants, frakcija 0-5mm) uzbēršana, līdzināšana un blietēšana – 200m² platībā. |